[별표 10] 사고대비물질별 수량 기준(제45조 관련)
(단위: kg)
번호	사고대비물질명	적용범위	CAS 번호	제조ㆍ사용 수량(연간)	보관ㆍ저장 수량
1	포름알데하이드(Formaldehyde)	포름알데하이드 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000050-00-0	1,500,000	200,000
2	메틸 하이드라진(Methyl hydrazine)	메틸 하이드라진 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000060-34-4	300,000	10,000
3	포름산 (Formic acid)	포름산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000064-18-6	1,500,000	20,000
4	메탄올 (Methanol)	메탄올 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	000067-56-1	1,500,000	200,000
5	벤젠(Benzene)	벤젠 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	000071-43-2	1,500,000	10,000
6	염화메틸(Methyl chloride)	염화메틸 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000074-87-3	300,000	10,000
7	메틸아민(Methylamine)	메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000074-89-5	300,000	10,000
8	시안화수소(Hydrogen cyanide)	시안화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000074-90-8	300,000	1,500
9	염화비닐(Vinyl chloride)	염화비닐 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	000075-01-4	1,500,000	200,000
10	이황화탄소(Carbon disulfide)	이황화탄소 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	000075-15-0	300,000	10,000
11	산화에틸렌(Ethylene oxide)	산화에틸렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	000075-21-8	1,500,000	10,000
12	포스겐(Phosgene)	포스겐 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000075-44-5	75,000	750
번호	사고대비물질명	적용범위	CAS 번호	제조ㆍ사용 수량(연간)	보관ㆍ저장 수량
13	트리메틸아민(Trimethylamine)	트리메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000075-50-3	300,000	10,000
14	산화프로필렌(Propylene oxide)	산화프로필렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	000075-56-9	1,500,000	10,000
15	메틸에틸케톤(Methyl ethyl ketone)	메틸에틸케톤 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000078-93-3	1,500,000	200,000
16	메틸 비닐 케톤 (Methyl vinyl ketone)	메틸 비닐 케톤 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000078-94-4	1,500,000	200,000
17	아크릴산(Acrylic acid)	아크릴산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000079-10-7	1,500,000	20,000
18	메틸 아크릴레이트(Methyl acrylate)	메틸 아크릴레이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000096-33-3	1,500,000	200,000
19	니트로벤젠(Nitrobenzene)	니트로벤젠 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000098-95-3	1,500,000	20,000
20	파라-니트로톨루엔(p-Nitrotoluene)	파라-니트로톨루엔 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000099-99-0	1,500,000	20,000
21	염화 벤질(Benzyl chloride)	염화 벤질 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000100-44-7	300,000	10,000
22	아크롤레인(Acrolein)	아크롤레인 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질	000107-02-8	300,000	10,000
23	알릴 클로라이드(Allyl chloride)	알릴 클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000107-05-1	300,000	10,000
24	아크릴로니트릴(Acrylonitrile)	아크릴로니트릴 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	000107-13-1	1,500,000	10,000
25	에틸렌디아민(Ethylenediamine)	에틸렌디아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000107-15-3	300,000	10,000
번호	사고대비물질명	적용범위	CAS 번호	제조ㆍ사용 수량(연간)	보관ㆍ저장 수량
26	알릴알코올(Allyl alcohol)	알릴알코올 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000107-18-6	1,500,000	20,000
27	메타-크레졸(m-Cresol)	메타-크레졸 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	000108-39-4	1,500,000	20,000
28	톨루엔(Toluene)	톨루엔 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질	000108-88-3	1,500,000	200,000
29	페놀(Phenol)	페놀 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질	000108-95-2	1,500,000	20,000
30	노말-부틸아민(n-Butylamine)	노말-부틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000109-73-9	1,500,000	200,000
31	트리에틸아민(Triethylamine)	트리에틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000121-44-8	300,000	10,000
32	아세트산에틸(Ethyl acetate)	아세트산에틸 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000141-78-6	1,500,000	20,000
33	시안화나트륨(Sodium cyanide)	시안화나트륨 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide)ㆍ황혈염(Potassium ferrocyanide)ㆍ적혈염(Potassium ferri-cyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외한다.	000143-33-9	300,000	10,000
34	에틸렌이민(Ethylenimine)	에틸렌이민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000151-56-4	1,500,000	20,000
35	톨루엔-2,4-디이소시아네이트 (Toluene-2,4-diisocyanate(TDI))	톨루엔-2,4-디이소시아네이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000584-84-9	1,500,000	20,000
36	일산화탄소(Carbon monoxide)	일산화탄소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000630-08-0	300,000	10,000
번호	사고대비물질명	적용범위	CAS 번호	제조ㆍ사용 수량(연간)	보관ㆍ저장 수량
37	아크릴일 클로라이드(Acrylyl chloride)	아크릴일 클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000814-68-6	750,000	20,000
38	인화 아연(Zinc phosphide)	인화 아연 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	001314-84-7	300,000	10,000
39	메틸에틸케톤 과산화물(Methyl ethyl ketone peroxide)	메틸에틸케톤 과산화물 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	001338-23-4	750,000	10,000
40	디이소시안산 이소포론(Isophorone diisocyanate)	디이소시안산 이소포론 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	004098-71-9	300,000	10,000
41	나트륨(Sodium)	나트륨 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	007440-23-5	30,000	1,000
42	염화수소(Hydrogen chloride)	염화수소 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	007647-01-0	1,500,000	20,000
43	플루오르화수소(Hydrogen fluoride)	플루오르화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	007664-39-3	150,000	1,000
44	암모니아(Ammonia)	암모니아 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	007664-41-7	1,500,000	20,000
45	황산(Sulfuric acid)	황산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	007664-93-9	1,500,000	20,000
46	질산(Nitric acid)	질산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질	007697-37-2	2,250,000	300,000
47	삼염화인(Phosphorus trichloride)	삼염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	007719-12-2	300,000	10,000
48	플루오린(Fluorine)	플루오린 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	007782-41-4	150,000	1,000
49	염소(Chlorine)	염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	007782-50-5	450,000	10,000
번호	사고대비물질명	적용범위	CAS 번호	제조ㆍ사용 수량(연간)	보관ㆍ저장 수량
50	황화수소(Hydrogen sulfide)	황화수소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	007783-06-4	150,000	1,000
51	아르신(Arsine)	아르신 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질	007784-42-1	15,000	500
52	클로로술폰산(Chlorosulfonic acid)	클로로술폰산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	007790-94-5	300,000	10,000
53	포스핀(Phosphine)	포스핀 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	007803-51-2	15,000	500
54	옥시염화인 (Phosphorus oxychloride)	옥시염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	010025-87-3	750,000	20,000
55	이산화염소(Chlorine dioxide)	이산화염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	010049-04-4	150,000	20,000
56	디보란(Diborane)	디보란 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	019287-45-7	75,000	750
57	산화질소(Nitric oxide)	산화질소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	010102-43-9	75,000	750
58	니트로메탄(Nitromethane)	니트로메탄 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000075-52-5	60,000	20,000
59	질산암모늄(Ammonium nitrate)	질산암모늄 및 이를 33% 이상 함유한 혼합물질	006484-52-2	90,000	30,000
60	헥사민(Hexamine)	헥사민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질	000100-97-0	90,000	30,000
61	과산화수소(Hydrogen peroxide)	과산화수소 및 이를 35% 이상 함유한 혼합물질	007722-84-1	90,000	30,000
번호	사고대비물질명	적용범위	CAS 번호	제조ㆍ사용 수량(연간)	보관ㆍ저장 수량
62	염소산칼륨(Potassium chlorate)	염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	003811-04-9	15,000	5,000
63	질산칼륨(Potassium nitrate)	질산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	007757-79-1	90,000	30,000
64	과염소산칼륨 (Potassium perchlorate)	과염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	007778-74-7	15,000	5,000
65	과망간산칼륨 (Potassium permanganate)	과망간산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	007722-64-7	300,000	100,000
66	염소산나트륨(Sodium chlorate)	염소산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	007775-09-9	15,000	5,000
67	질산나트륨(Sodium nitrate)	질산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질	007631-99-4	90,000	30,000
68	사린(O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate)	사린 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000107-44-8	15,000	500
69	염화시안(Cyanogen chloride)	염화시안 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질	000506-77-4	75,000	750
비고 1. 벤젠, 염화메틸, 시안화수소, 메틸 아크릴레이트, 알릴 클로라이드, 에틸렌디아민, 노말-부틸아민, 트리에틸아민, 에틸렌이민을 함유하는 혼합물질의 경우에는 대기압(1기압) 아래에서 인화점이 21℃ 이하인 물질을 사고대비물질의 범위에 포함시킨다. 이 경우 인화점의 수치는 태그밀폐식, 세타밀폐식 또는 클리블랜드 개방식 등의 인화점 측정기에 따라 1기압에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다. 2. "제조ㆍ사용수량"이란 사고대비물질을 설비에서 1년간 제조하거나 사용할 수 있는 최대수량을 말한다. 3. "보관ㆍ저장수량"이란 저장소, 저장탱크 등 사고대비물질을 보관ㆍ저장하는 시설에서 보관ㆍ저장할 수 있는 최대수량을 말한다.